Datasheet

[12-Bit DAC with EEPROM Memory in SOT-23-6 (adafruit.com)](https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/mcp4725.pdf)

Добавить ссылку на Алиэкспресс

При работе в Proteus (Arduino Uno) показания на вольтметре изменяются произвольным образом.

Описание от Богдана

ЦАП MCP4725:

Генерация аналогового сигнала (1V, через 2 секунды - 2V и т.д.) - проверено мультиметром и осциллографом. Скетч в папке Test\_DAC\_MCP4725. Источник: <https://how2electronics.com/how-to-use-mcp4725-12-bit-dac-module-with-arduino/>